1. какой материал у трансформаторов из БП компьютера?

   - Аналог PC40 от TDK  , DMR40  , в прогах ставь PC-40 .0 (на форуме:стр 90)

2. Есть разобранный трансформатор ER35 от БП. Помогите не опытному правильно рассчитать трансформатор.

   - Стандартная намотка для этих трансов 2х20 витков первички (вторая половина поверх вторички), 
     и по 7 витков две полувторички. (3 на 5 вольт, и 4 на 12.)

   - Самая оптимальная намотка на торе - первичка в один слой , вторичка тоже , кто из них первая - по барабану , 
     как удобнее мотать . 
     На 90кГц глубина скин-эффекта ровно 0,25мм , так что провод в идеале не более 0,3мм , ну в край до 0,4мм . 
     (Это про один слой разговор)  На практике такое размещение не реально ,  вследствие чего - выход один 
     - применение литцендрата .  Его правда трудно достать и стоит он ого-го , можно самому накрутить  , 
     конечно как заводской по своим свойствам не получится , но эффект на лицо .  Скручивать надо только не все 
     проводники сразу , а частями , скажем по 7-10 , а потом уж эти косички вместе .  
     Провод для этого 0,17-0,2мм лучше брать . 
     есть  лицендрат лэшо 119 Х 0.071 , 100 метров  -  можно  пучком  из   12 х лэшо ....  
     правда , да-провод жалко - пол бухты уйдет 

   - Вот по графикам Дауэлла вижу , что сопротивление твоего 1мм провода при укладке в один слой ,     
     увеличивается на частоте 90кГц  более чем в 3 раза !!!  А при твоем "навале " в 2-3 слоя  АЖ в 15 РАЗ 
     Ясен перец будет греться

3. При расчете, на заданые токи и напряжения програма ругается, мол окно заполнено, а вот про плотность тока 
   если его увеличить с 5 Ампер до 6 Ампер, то встает все на свои места. Будет наблюдаться нагрев по 
   сравлению с 5А/мм2 

   - Ну по самой логике - будет.  А ты знаешь насколько у тебя будет греться при 5А/мм..... ?
     Зависит от многих факторов :  если маленький сердечник типа EE13 , то там 8-10А/мм... допустимо , 
     а ежели ETD54 то  3,8А/мм.. рекомендовано .  Опять же применение - если нагрузка не постоянная , 
     как к примеру в усилителях УМ НЧ ,  то для них в норме 10-15А/мм... закладывать. 

   - Также аккуратнее с выбором сечения провода. А то реально рабочее сечение за счет скина и эффекта 
     близости окажется ниже , если скажем раза в 2-3 , то это эквивалентно увеличению плотности до 10-15 А/мм... 

   - Мотаю литцем , начинал покупным , но сцуко дорого , сейчас кручу из 0,25мм провода - полчаса и 
     комплект на транс готов.... Для частоты 66кГц ( это 1нФ и 10кОм в задающем у IR2153) первичка - 25Витков . 

   - 

4. Какая проницаемость у ферритового кольца окрашенного в зеленую краску? Точные размеры: 22,2 х 13,8 х 8,5 мм (стр.92)

   - Это распыленное железо: http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/ 

   - Цвет не показатель марки феррита . Эпкос к примеру красит несиловые ферриты в зеленый  ( T35-38 , N30), 
     китайцы все подряд...... Откуда его выковорял ?

   -  Я сам лично мотал ТГР по наставлениям Сероговолка. Мотал на зеленом феррите из компового БП. 

   - Зелёное такого размера - скорее всего феррит из сетевого фильтра. 

   - Чисто зеленых НЕТ и небывает. Расспространненая  распыленка в БП - желто-белая и салатно-голубая



5. Использовать буду три кольца 45х28х12, общий размер 45х28х36 М2000.Питание +/-60. Еще вопрос ,
   какую мощность на самом деле можно снять с этих трех колец? Думаю может много три кольца для 1250ватт ?

   - программа не умеет считать не правильно. не правильными могут быть только исходные данные.
     оставляй 3 кольца. будет меньше потерь в обмотках. 

6. я сделал расчёт в Вашей программе высоковольтного транса на базе сердечника от ТВС-110ЛА, 
   и вот что у меня получилось... Скриншоты прилагаю... Меня смущает то, что когда я ввёл данные на сердечник 
   от ТВСа, программа посчитала, что при таких габаритных размерах, которые я в неё ввёл, габаритная мощность 
   транса, выходит не более 400 ватт... А когда я посчитал на сердечнике ПК30х16, который кстати, уже был 
   в базе данных программы, габаритная мощность транса, аж под 2кВт прет... Странно однако... 
   Прошу Вас, проясните ситуацию... Где мой косяк?

   - какого-то явного косяка я не вижу. я не знаю, правильно ли ты ввел данные на сердечник от ТВС-110.
   а чтобы не задавать подобных "глупых" вопросов, надо быть внимательным. сравни площадь окна обоих сердечников, 
   и ты сразу должен понять, почему у ПК30х16 мощность больше. 

7. Где можно рассчитать трансформатор на кольцах 17.5х8х5мм 2000мн1, сложенных вместе? 

   - Как обычно, просто толщину кольца ставишь толще. 
   - Там только нельзя вводить кольца других размеров. Но я Екселентле сделал и ввёл в Рингферритэкстрасофт
  
8. PM5 - это аналог N49

   - Проницаемость РМ 5 -2200, N 49 -1500. А в таблице стоят в одном ряду с проницаемостью 1400. Кроссы тоже люди пишут

   - Показатель проницаемости для силовых ферритов - один из последних по важности , зачастую просится зазор , чтоб ее сбить....
     Там в этой колонке и PC47 маячит со своими 2500 , но по остальным параметрам ближе чем к N49 материалов нету

9. 


      Смотрено с 80 страницы 



