        На некоторых полях ввода и на некоторых результатах расчета, которые нуждаются в комментариях, размещены всплывающие подсказки.
Содержание этих подсказок фактически повторяет пункты помощи.

        1. В резонансном преобразователе часто в качестве резонансной индуктивности используется индуктивность рассеяния первичной обмотки. Если индуктивности рассеяния недостаточно для получения расчетной величины резонансной индуктивности, то можно поставить отдельный дроссель. Индуктивность этого дросселя равна разности расчетного значения резонансной индуктивности и реальной индуктивности рассеяния первичной обмотки.

        2. Потери в сердечнике зависят от сочетания индукции и частоты. При большой частоте и большой индукции потери окажутся на столько большими, что нагрев сердечника превысит разумные пределы.

        3. Для ШИМ-контроллеров задается частота, равная половине частоты задающего генератора микросхемы. Импульсы задающего генератора подаются на выходы по очереди, поэтому частота на каждом выходе (и на трансформаторе) в 2 раза ниже частоты задающего генератора.
Микросхемы IR2153, и подобные ей этого семейства микросхем, не являются ШИМ-контроллерами, и частота на их выходах равна частоте задающего генератора.

        4. Коэффициент заполнения окна характеризует, какую часть окна сердечника займут все обмотки. Для колец можно задавать больше, до 0,4, так как у них площадь окна большая. У Ш-образных сердечников площадь окна ограничена самим сердечником и каркасом. Для них коэффициент заполнения окна может быть в диапазоне 0,15 - 0,35, в зависимости от размера сердечника, меньшие значения соответствуют меньшим размерам.

        5. Плотность тока зависит от условий охлаждения и от размеров сердечника.
При естественном охлаждении следует выбирать 4 - 6 А/мм2.
При вентиляции плотность тока можно выбрать больше, до 8 - 10 А/мм2.
Большие значения плотности тока соответствуют маленьким сердечникам.
При принудительном охлаждении допустимая плотность тока зависит от интенсивности охлаждения.

        6. При однополярном выпрямлении, несмотря на больший расход меди, имеет преимущество схема выпрямления со средней точкой, так как потери на двух диодах будут в 2 раза меньше, чем на четырех диодах в мостовой схеме.
Но с другой стороны, при однополярном выпрямлении будет меньше габаритная мощность трансформатора из-за двойного числа витков во вторичной обмотке.

        7. При добавлении сердечника в базу в поле комбинированного списка вводится название нового сердечника.
Нет необходимости самостоятельно приписывать к названию сердечника префикс его формы и название материала сердечника.
Префикс формы сердечника и название материала дописываются программой автоматически.

        8. При добавлении нового сердечника в базу в любом случае лучше пользоваться галочкой "Добавление в базу (ввод данных)". Данные следует взять из документации производителя. Расшифровка обозначений данных:
    Ae - площадь сердечника, мм2
    An - площадь окна бобины под намотку, мм2
    le - средняя длина магнитной линии, мм
    Ve - объем, см3
В случае отсутствия в документации производителя площади окна бобины под намотку, рассчитать площадь окна самостоятельно.
Объем программа считает самостоятельно. Объем равен произведению площади сечения сердечника на длину средней магнитной линии.
Хотя я сделал расчет данных сердечника по геометрическим размерам, результаты такого расчета получаются не точными, так как данные от производителей несколько отличаются от прямого расчета по геометрическим размерам.

        9. При выборе формы сердечника "Другая" данные взять из документации производителя.
